质量检验人员培训考试卷

姓名： 单位： 部门： 分数：

1. 填空题 30分

1.不合格分为二种： 和 ；按不合格的严重程度又分为 不合格和 不合格；按不合格发生的原因可分为：设计、工艺、操作、 、器材、软件、设备、环境以及其他不合格。

2.当今质量检验职能与过去有了很大的发展，传统的 的被动检验，发展为 的主动检验。

3．对质量问题的处理必须做到三不放过，即： ，

， 。

4.每页检验记录更改不超过 处，同一处不允许 更改。

5.控制多余物要贯穿 的全过程。

6.产品交接质量检验的依据是 、 、 、 、有关文件规定。

7.对未经批准而不按工艺规程生产的产品，检验人员有权 ，并向有关部门报告。

8.质量检验按依据文件，对生产现场的人 （5M1E）,

、 等实行监督。

1. 选择题 （多选题） 20分

1.检验印章有三类、包括：（ ）

A.胶印章 B.铁印章 C.封印章 D.钢印章

2.技术归零的五条要求是：（ ）

A.定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三；

B.定位准确、机理清楚、问题复现、措施落实、举一反三；

C.定位准确、机理清楚、措施有效、问题复现、举一反三；

D.定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、完善规章；

3.管理归零的五条要求是：（ ）

A.“过程清楚、责任明确、措施有效、严肃处理、完善规章”

B.“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”

C.“过程清楚、责任明确、严肃处理、措施落实、完善规章”

D.“过程清楚、责任明确、措施落实、完善规章、严肃处理”

4.测试设备在生产现场使用的标识有：（ ）

A.蓝色的限用标识，红色的禁用标识，绿色的合格标识，紫色的准用标识，黄色的封存标识；

B．蓝色的封存标识，红色的限用标识，绿色的合格标识，紫色的准用标识，黄色的禁用标识；

C.蓝色的合格标识，红色的禁用标识，绿色的封存标识，紫色的准用标识，黄色的限用标识；

D.蓝色的限用标识，红色的禁用标识，绿色的合格标识，紫色的封存标识，黄色的准用标识；

5.电子线路板三防处理是指：（ ）

A.防水、防潮、防腐蚀

B.防霉、防水、防震

C.防霉、防潮、防盐雾

D.防潮、防盐雾、防腐蚀

三、是非题 20分

1.红头文件可以作为检验工作合法、有效的证据。（ ）

2.领导或技术人员的口头意见或建议可以作为检验记录更改的依据。（ ）

3.产品交接质量检查时，只需检查产品外观即可。（ ）

4.产品检验状态一般有二种，合格或不合格。（ ）

四、名词解释 15分

1.返工

2.让步接收

3.关键特性

五、简答题 15分

1.检验的指导思想有哪些？5分

2.质量检验人员按规定可以对哪些不合格品直接作出相应处理决定？5分

3.最终检验范围？5分